**Co zamiast płytek do łazienki?**

**Urządzając łazienkę wciąż najczęściej wykorzystujemy płytki ceramiczne – są odporne na wilgoć i łatwe w czyszczeniu, ale… powoli wychodzą z mody. Na ich miejsce do łazienek coraz częściej trafia drewno oraz wykładziny LVT.**

W czasopismach wnętrzarskich furorę robią łazienki wykończone drewnem. Rzeczywiście, na zdjęciach prezentują się wspaniale, dlatego wiele osób wykańczających swoje domy i mieszkania pragnie użyć drewnianych desek także w swoich łazienkach. Niestety, większość gatunków drewna źle się sprawdzi w pomieszczeniach, w których panuje wilgoć.

**Czy drewno nadaje się do łazienki?**

- Musimy pamiętać, że drewno to materiał naturalny, który reaguje na zmiany wilgotności w otoczeniu. Dlatego większość podłóg drewnianych w łazience ulegnie wypaczeniu lub przebarwieniom – przestrzega Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sieci sklepów Nova Technologie Obiektowe. – Przy dużej wilgotności drewno pęcznieje i zwiększa swoją objętość, a przy niskiej wysycha i kurczy się. Jeśli więc chcemy mieć drewnianą podłogę w łazience, to nie tylko musimy wybrać odpowiedni gatunek drewna, ale musimy być pewni, że dysponujemy skuteczną wentylacją – podkreśla.

Bez dużego ryzyka specjaliści mogą polecić właściwie wyłącznie drewno tekowe. Charakteryzuje się ono niskim współczynnikiem skurczu, a co za tym idzie, wysoką odpornością na wilgoć. Ponadto tek jest twardy, stabilny i bogaty w olejki żywiczne. Wykonane z niego podłogi są w naturalny sposób odporne na zagrzybienia i działanie czynników biologicznych.

Nie zmienia to faktu, że zastosowanie nawet najodporniejszego rodzaju drewna nakłada na użytkowników potrzebę szczególnej dbałości o stan takiej podłogi. Nie możemy pozwalać, aby drewno było narażone na długotrwałe działanie wody (zamoczenia i zalania należy jak najszybciej wycierać), a także nie należy dopuszczać do jego przesuszenia lub przemoczenia, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian wyglądu.

Jeśli mimo wszystko chcemy mieć drewnianą podłogę w łazience, najlepiej użyć drewna litego i olejowanego. W przypadku drewna lakierowanego, kontakt z wilgocią może spowodować rozwarstwienie lakieru i odbarwienie będące efektem utrudnionego wysychania zamoczonego miejsca. Olej będzie więc lepszy, tym bardziej, że wnika on w głąb drewna i impregnuje je.

- Niektóre oleje trzeba dodatkowo zabezpieczyć woskiem, ale są też takie, które można stosować samodzielnie. Do pielęgnacji podłóg zawsze należy używać środków polecanych przez producentów konkretnych podłóg. Niektóre z nich mogą być dostępne wyłącznie w specjalistycznych sklepach, ale warto mieć na uwadze, że odpowiednia pielęgnacja zapewni podłodze dłuższą trwałość – mówi dyrektor firmy Nova.

**A może lepsza będzie wykładzina?**

Jeśli poszukujemy materiału, który wygląda podobnie jak drewniane deski, ale jest bardziej odporny na warunki panujące w łazience, możemy wziąć pod uwagę mało jeszcze znane w Polsce (ale popularne choćby w Stanach Zjednoczonych) wykładzinowe panele LVT.

Specyficzną cechą takich paneli jest bogactwo dostępnych wzorów. Ponieważ wzory są nadrukowywane na wykładzinie, jedynym ograniczeniem w ofercie jest wyobraźnia producentów. Do najpopularniejszych paneli tego typu należą właśnie te, które wyglądają jak deski. W dotyku są jednak znacznie bardziej przyjemne. Gdy stajemy na nich bosymi stopami, praktycznie od razu nagrzewają się, przez co nie odczuwamy zimna.

- W naszej ofercie można znaleźć m.in. panele LVT o wzorze drewna z powierzchniowymi przetłoczeniami. To sposób, by spełnić marzenia o podłodze, która wygląda jak drewniana, a przy tym jest w 100% wodoodporna – mówi dyrektor sieci sklepów Nova. – Wykładzinowe panele LVT występują też ze wzorem ceramiki lub kamienia, co pozwala zastosować je również zamiast tych materiałów – dodaje.

Materiałem odpowiednim do łazienek są również niektóre wykładziny PCW. Najczęściej można je spotkać w obiektach publicznych, szczególnie w szpitalach.

- Dużą zaletą wykładziny PCW stosowanych na podłogach i ścianach w łazienkach jest brak fug, przez co takie powierzchnie łatwiej jest utrzymać w czystości. Jeśli wykładziny PCW mają być zamontowane w łazience, powinny mieć powierzchnię antypoślizgową, dobrze też, aby posiadały właściwości antybakteryjne. Dzięki odpowiednim dodatkom taka wykładzina może utrudniać rozwój bakterii i pleśni. Tego typu materiały mogą być stosowane nawet pod prysznicami – mówi Andrzej Sienkiewicz.

Jeszcze innym rodzajem powierzchni są wykładziny dywanowe. Wbrew pozorom, zastosowanie ich w łazience nie musi być wcale złym pomysłem. Powinniśmy jednak wziąć pod uwagę, że mogą one nie być odporne na stosowane w łazienkach środki wybielające lub dezynfekujące, które będą powodować odbarwienia. Dlatego właśnie, jeśli zdecydujemy się na wykładzinę dywanową do łazienki, najlepiej zastosować płytki wykładzinowe, które w razie uszkodzenia można wymieniać pojedynczo.

Ostatecznie, planując wygląd łazienki, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko „urodę” materiałów, które chcemy w niej zamontować, ale także ich trwałość i odporność na wilgoć. W razie wątpliwości zawsze możemy skorzystać z wiedzy profesjonalnych sprzedawców – najlepiej w sklepie wyspecjalizowanym w sprzedaży i montażu właśnie powierzchni podłogowych.